20

20

16

20

23,24

21,22

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

PS12

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.12

Port: 1-15

Server166-180: eth0

10.1.0.166 - 10.1.0.180

PS11

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.11

Port: 1-15

Server151-165: eth0

10.1.0.151 - 10.1.0.165

PS10

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.10

Port: 1-15

Server136-150: eth0

10.1.0.136 - 10.1.0.150

PS9

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.9

Port: 1-15

Server121-135: eth0

10.1.0.121 - 10.1.0.135

PS8

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.8

Port: 1-15

Server106-120: eth0

10.1.0.106 - 10.1.0.120

PS7

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.7

Port: 1-15

Server91-105: eth0

10.1.0.91 - 10.1.0.105

PS6

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.6

Port: 1-15

Server46-60: eth0

10.1.0.46 - 10.1.0.60

Port: 16,17

Manager207-208: eth0

10.1.0.207 - 10.1.0.208

PS4

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.4

Port: 1-15

Server46-60: eth0

10.1.0.46 - 10.1.0.60

Port: 17,18,20

Manager201-203: eth0

10.1.0.201 - 10.1.0.203

PS3

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.3

Port: 1-15

Server31-45: eth0

10.1.0.31 - 10.1.0.45

PS2

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.2

Port: 1-15

Server16-30: eth0

10.1.0.16 - 10.1.0.30

PS1

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.1

Port: 1-15

Server1-15: eth0

10.1.0.1 - 10.1.0.15

VLAN100

IP: 10.1.0.0/16

Gateway: 10.1.100.1

CS1

Pica8 10G

Login IP: 10.1.100.1

Manage IP: 192.168.0.2(unavaiable)

PS5

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.5

Port: 1-15

Server46-60: eth0

10.1.0.46 - 10.1.0.60

Port: 17,18,19

Manager204-206: eth0

10.1.0.204 - 10.1.0.206

Port: 1,2

Port: 3,4

Port: 5,6

Port: 7,8

Port: 9,10

Port: 11,12

Port: 13,14

Port: 15,16

Port: 17,18

Port: 19,20

Port: 21,22

Port: 23,24

JK01

(Power Management)

1-3,11-16,to wiringboard

Air Conditioner

UPS

HW1,WEB,DMZ

Outer: 218.241.183.189

Inner: 101.6.98.205

HW2

IP Unconfigured

HW4(Storage Manage)

IP: 10.1.100.100

Outer Net

VLAN1000

Gateway:10.100.2.10