Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

Port: 50,52

PS1

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.1

Port: 25-39

Server1-15: eth1

10.2.0.1 - 10.2.0.15

PS2

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.2

Port: 25-39

Server16-30: eth1

10.2.0.16 - 10.2.0.30

PS3

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.3

Port: 25-39

Server31-45: eth1

10.2.0.31 - 10.2.0.45

PS4

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.4

Port: 25-39

Server46-60: eth1

10.2.0.46 - 10.2.0.60

Port: 41,42,43

Manager201-203: eth1

10.2.0.201 - 10.2.0.203

PS5

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.5

Port: 25-39

Server46-60: eth1

10.2.0.46 - 10.2.0.60

Port: 41,43,44

Manager204-206: eth1

10.2.0.204 - 10.2.0.206

PS6

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.6

Port: 25-39

Server46-60: eth1

10.2.0.46 - 10.2.0.60

Port: 41,42

Manager207-208: eth1

10.2.0.207 - 10.2.0.208

PS7

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.7

Port: 25-39

Server91-105: eth1

10.2.0.91 - 10.2.0.105

PS8

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.8

Port: 25-39

Server106-120: eth1

10.2.0.106 - 10.2.0.120

PS9

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.9

Port: 25-39

Server121-135: eth1

10.2.0.121 - 10.2.0.135

PS10

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.10

Port: 25-39

Server136-150: eth1

10.2.0.136 - 10.2.0.150

PS11

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.11

Port: 25-39

Server151-165: eth1

10.2.0.151 - 10.2.0.165

PS12

Pica8 1G

Manage IP: 10.0.3.12

Port: 25-39

Server166-180: eth1

10.2.0.166 - 10.2.0.180

VLAN200

IP: 10.2.0.0/16

Gateway: 10.2.100.1

CS1

Pica8 10G

Login IP: 10.1.100.1

Manage IP: 192.168.0.2(unavaiable)

Port: 1,2

Port: 3,4

Port: 5,6

Port: 7,8

Port: 9,10

Port: 11,12

Port: 13,14

Port: 15,16

Port: 17,18

Port: 19,20

Port: 21,22

Port: 23,24

HW2

IP Unconfigured

40

Outer Net

VLAN1000

Gateway:10.100.2.10